**Изменения в постановление Главного государственного санитарного**

**врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81 «Об утверждении**

**СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»**

1. В пунктах 2 и 3 постановления Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81 «Об утверждении

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 08.08.2016, регистрационный номер 43153) слова «с 1 января 2017 года» заменить словами «с 1 марта 2017 года».

2. Внести изменения в санитарно-эпидемиологические правила

и нормативы СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 08.08.2016, регистрационный номер 43153) (приложение).

**Изменения в СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические**

**требования к физическим факторам на рабочих местах»**

1. Пункт 2.1.8. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические

требования к физическим факторам на рабочих местах» (далее - СанПиН)

изложить в редакции: «2.1.8. Теплоизолирующие свойства средств

индивидуальной защиты в зависимости от места (тип климатического пояса) и условий эксплуатации, указаны в приложении 5 к настоящим СанПиН».

2. Название приложения 5 изложить в следующей редакции «Нормы

теплоизоляции средств индивидуальной защиты, используемых на рабочих

местах, расположенных на открытой территории».

3. Дополнить пункт 3.2.2. следующим предложением «Работы в условиях

воздействия эквивалентного уровня шума выше 80 дБА или в условиях

превышения значений, указанных в п. 3.2.5 не допускается проводить без

применения средств индивидуальной защиты органов слуха.».

4. Пункт 3.2.3 изложить в редакции: «3.2.3. Эквивалентные уровни звука,

приведенные в приложении 6 к настоящим СанПиН, используются в целях

планирования и реализации мероприятий по профилактике негативного

воздействия шума на рабочем месте.».

5. Пункт 3.2.6 изложить в следующей редакции:

«3.2.6. Для отдельных отраслей (подотраслей) экономики допускается

эквивалентный уровень шума на рабочих местах выше 80 дБА при условии

подтверждения приемлемого риска здоровью работающих по результатам

проведения оценки профессионального риска здоровью работающих, а также выполнения комплекса мероприятий, направленных на минимизацию рисков здоровью работающих.

В случае превышения уровня шума на рабочем месте выше 80 дБА,

работодатель должен провести оценку риска здоровью работающих и

подтвердить приемлемый риск здоровью работающих.

При воздействии шума выше 80 дБА работодателю необходимо

минимизировать возможные негативные последствия путем выполнения

следующих мероприятий:

а) подбор рабочего оборудования, обладающего меньшими шумовыми

характеристиками;

б) информирование и обучение работающего таким режимам работы с

оборудованием, которое обеспечивает минимальные уровни генерируемого

шума;

в) использование всех необходимых технических средств и средств

коллективной защиты (защитные экраны, кожухи, звукопоглощающие

покрытия, изоляция, амортизация и т.д.);

г) ограничение продолжительности и интенсивности воздействия до

уровней приемлемого риска;

д) проведение производственного контроля виброакустических факторов;;

е) ограничение доступа в рабочие зоны с уровнем шума более 80 дБА

работающих, не связанных с основным технологическим процессом;

ж) обязательное предоставление работающим средств индивидуальной!

защиты органа слуха с акустической эффективностью не менее 25дБ;

з) ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц;

подвергающихся шуму выше 80 дБ.».

6. Из примечания к таблице 4.1. «Предельно допустимые значения и

уровни производственной вибрации» исключить слова « Wm - фильтр

частотной коррекции по ГОСТ 31191.2-2004».

7. Пункт 7.2.8. изложить в следующей редакции «7.2.8. Контроль уровней

ослабления геомагнитного поля на рабочих местах в соответствии с

приложением 11 проводится работодателем с целью разработки

профилактических мероприятий и нормирования времени работы в условиях пониженного геомагнитного поля».

8. Подпункты «м» и «п» пункта 7.3.4 СанПиНа после слов «c

использованием приборов» дополнить словами «как направленного приема,так и».

9. Пункт 10.1.1 изложить в следующей редакции «10.1.1. Санитарные

правила не распространяются на проектирование и эксплуатацию систем

освещения подземных выработок, морских и речных портов, аэродромов,

железнодорожных станций и их путей, помещений для хранения

сельскохозяйственной продукции, размещения растений, животных, птиц, а

также на проектирование и эксплуатацию специального технологического и

охранного освещения при применении технических средств охраны.»

10. В приложении 10, в таблице «Группы административных районов по

ресурсам светового климата», группу № 2 дополнить записью «Алтайский

край».

11. Пункт 4 приложения 11 к СанПиН исключить. Пункты 5-12 считать

соответственно пунктами 4-11.

12. Пункт 5 приложения 11 к СанПиН изложить в следующей редакции

«5. Предельно допустимый уровень ослабления интенсивности геомагнитногополя при работе в гипогеомагнитных условиях более 80 % рабочего времениустанавливается равным 2 (ПДУ КоГМП = 2).

13. Пункт 6 приложения 11 к СанПиН после слов«транспортно технологических средствах» дополнить словами «, в которых работникинаходятся более 80 % рабочего времени,».

14. В пункте 7 приложения 11 к СанПиН слова «с учетом времени

пребывания в этих условиях» исключить.